附件5

苯系物、TVOC含量比对试验作业指导书

1、本次比对样品为安培瓶装1.2mL有机物标准样品。

2、分析用仪器及设备应符合民用建筑室内环境污染控制标准GB50325-2020附录D和附录E的规定。

3、苯系物、TVOC含量检测报告结果测定值浓度单位为μg/mL，有效位数保留3位。