附件3

建设用砂氯离子含量检测作业指导书

1、本次比对样品为a、b两种安培瓶装20mL水溶液标准样品。

2、各企业应按照以下方法对样品进行制备，即用10mL干燥洁净移液管从安培瓶中移取浓样10mL于250mL容量瓶中，用蒸馏水定容至刻度，混匀后立即使用。

3、制备好的样品按照国家标准GB/T14684-2022《建筑用砂》中的检测方法检测氯化物含量。

4、水中氯化物含量检测报告结果应是稀释后样品的测定值，浓度单位为mg/L，有效位数保留3位。