附件4

甲醛含量比对试验作业指导书

1、本次比对样品为安培瓶装20mL水溶液标准样品。

2、各检测机构应按照以下方法对样品进行制备，即用10mL干燥洁净移液管从安培瓶中移取浓样10mL于250mL容量瓶中，用纯水稀释定容至刻度，混匀后立即使用。

3、制备好的样品按照国家标准《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014中AHMT分光光度法检测甲醛含量。

4、甲醛含量检测报告结果应是稀释后样品的测定值，浓度单位为mg/L，有效位数保留3位。